

**Инструкция**


**Термос для риса**



Модель: HKN-RT190L

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием устройства. Данное оборудование должно обслуживаться только в авторизованных сервисных центрах.

1. **Внешний вид и основные компоненты**



1. **Прогрев термоса**

Для достижения наилучшего эффекта наполните термос горячей водой примерно наполовину и закройте крышку. Подождите 5-10 минут.

**! Внимание**: перед прогревом обязательно снимите с крышки влагоуловитель.

После прогрева, вылейте воду и насухо протрите внутреннюю поверхность. Вставьте влагоуловитель в крышку.

1. **Заполнение**

Засыпьте продукты в термос не утрамбовывая. Если засыпается рис, то он должен быть слегка в разрыхленном состоянии. Закройте крышку.

1. **Во время хранения**

Продукты в термосе не должны превышать допустимый уровень.

Всегда тщательно закрывайте крышку термоса.

Каждые 4-5 часов вынимайте влагоуловитель и отжимайте из него конденсат.

**! Внимание**: ни применяйте слишком много силы при отжиме, чтобы не повредить влагоуловитель.

1. **Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | HKN-RT190L |
| Объем камеры, л | 19 |
| Размеры, мм | 400x400x325 |
| Масса, кг | 5 |